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NL -  
1. Schakel de acculader uit en koppel de netspanning af.
2. Sluit de connector aan op de “display” uitgang van de lader. Bij een lader uit de  

    TBC serie is de temperatuur sensor ingebouwd.
3. Monteer de kabeloog van de temperatuur sensor op de + of – pool van de accu.

4. Stel de lader in op aanwezigheid van de temperatuursensor (zie gebruiks- 

    aanwijzing).
5. De lader kan weer in gebruik genomen worden.

GB - 
1. Switch off the charger and remove the charger from the main power supply.

2. Connect the connector to the “display” outlet of the charger. In case of a charger  

                from the TBC range, the temperature sensor is build in the charger.
3. Fasten the terminal ring of the temperature sensor on  the + or – bolt of the  

    battery.

4. Adjust the setting of the charger for the presence of the temperature sensor, see  

               charger manual.

5. The charger can be put into use again
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                        :  Charge voltage = 14,2V
                        :  Charge voltage = 14,4V  
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